|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dinamiskais IP | Statiskais IP |
| Priekšrocības | * Viegla (un bieži automātiska) uzstādīšana * Lētākas izmaksas * Ļauj atkārtoti lietot IP adreses * Potenciāli labāka drošība * Labāka fiziskā drošība | * Labāks DNS atbalsts (vieglāk uzstādījams un pārvāldāms) * Labāks atbalsts serveru uzturēšanai (klientiem vieglāk atrast caur DNS, ātrāk) * Vieglāk strādāt ar VPN u.c. attālās pieejas aplikācijām * Vieglāk un uzticamāk komunicēt caur balss zvaniem (VoIP) * Uzticamāka ģeo-lokācija |
| Trūkumi | * Serveru uzturēšana var būt apgrūtināta, jo visu laiku mainās IP adreses * Var ierobežot attālās pieejas aplikācijas * Iespējamas servera kļūdas ISP servera neiespējas piesaistīt jaunu IP adresi (par daudz savienojumi) * Nespēj uzticami parādīt ģeo-lokāciju | * Vieglāk uzlaužamas * Augstākas izmaksas * Vieglāk var noteikt kāda atrašanās vietu, iesp. fiziskās drošības pārkāpumi |